***Srednja šola tehniških strok Šiška***

 : Litostrojska c. 51 - 1000 Ljubljana - SLOVENIJA, : 01 513 36 00 faks: 01 513 36 10

**KONTAKTNA OSEBA: g. Ivan GERŽELJ, tel.: 01/513-36-16**

**Nabava kompleta orodja in delovne halje: tehnik mehatronike**

V šolskem letu 2018/2019 bomo tako kot vsako leto, organizirali nabavo kompleta orodja in delovne halje, ki ju dijaki potrebujejo pri praktičnem pouku. Orodje je izbrano optimalno glede na potrebe, kvaliteto in ceno. Nekatere komponente so narejene po naročilu in jih ni mogoče nabaviti drugje, merilne vezi pa dijaki izdelajo sami pri praktičnem pouku iz nabavljenih komponent.

Cena kompleta orodja je za tretjino do 1/2 nižja od cene, ki bi jo plačal posameznik v trgovini za enako ali po kvaliteti primerljivo orodje. Cena navedenega je nižja zaradi dobave orodja direktno od proizvajalcev ali generalnih zastopnikov, zaradi količinskih popustov in posebnih ponudb proizvajalcev šoli.

Okvirni cenik kompleta (kovček z orodjem in delovna halja) znaša:

* Tehnik mehatronike: 116,40 EUR

**Plačilo kompleta boste poravnali na podlagi prejete položnice s strani šole v dveh obrokih**

Kosovnica in podrobna specifikacija orodja se nahajata na drugi strani lista.

**Komplet orodja in halje boste naročili ob vpisu z oddajo izpolnjenega obrazca, ki se nahaja v spodnjem delu lista. Izpolnjene obrazce oddajte ob vpisu ali najkasneje do 30/6-2018 v svetovalni službi.**

Obrazec za naročilo kompleta orodja in delovne halje (odrežite):

**Dijak: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(priimek in ime)

S podpisom naročam komplet orodja in delovne halje za poklic: **Tehnik mehatronike**.

Velikost delovne halje (vpišite konfekcijsko številko dijaka: npr. 46, 48, 50, …: \_\_\_\_\_\_\_

Znesek kompleta orodja in delovne halje bodo starši poravnali po prejeti položnici v dveh obrokih.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datum) (podpis staršev ali skrbnika)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv orodja in izdelovalec** | **Količina** | **Enota** |
| 1 | Kovček za orodje, Lux, Nemčija | 1 | kos |
| 2 | Univerzalni digitalni instrument MY64 (enako kot DVM890, Velleman) | 1 | kos |
| 3 | Varovalka F 0,2 A (rezervna za instrument) | 10 | kos |
| 4 | Klešče – ščipalke, 461/1BI, Unior | 1 | kos |
| 5 | Klešče – kombinirke, 405/1BI, Unior | 1 | kos |
| 6 | Klešče za snemanje izolacije, 478/1BI, Unior | 1 | kos |
| 7 | Klešče – polokrogle koničaste, električarske, multifunkcijske, 514/1BI, Unior | 1 | kos |
| 8 | Klešče, male – stranske ščipalke 115 (za elektroniko), 461/4E, Unior | 1 | kos |
| 9 | Izvijač – ploščati 0,5 x 3 x 100 mm, 1000 V, Unior | 1 | kos |
| 10 | Izvijač – ploščati 0,8 x 4 x 100 mm, 1000 V, Unior | 1 | kos |
| 11 | Izvijač – ploščati 1 x 5,5 x 125 mm, 1000 V, Unior | 1 | kos |
| 12 | Izvijač – križni, PH1 x 80 mm, 1000 V, Unior | 1 | kos |
| 13 | Izvijač – križni, PH2 100 mm, 1000 V, Unior | 1 | kos |
| 14 | Preizkuševalec napetosti, 250 V, Unior | 1 | kos |
| 15 | Olfa nož, Unior | 1 | kos |
| 16 | Izolirni trak, črn, 15 mm x 10 m | 1 | kos |
| 17 | Sponka EURO enoredna zaprta, 4 mm2 , BM, Italija | 10 | kos |
| 18 | Sponka EURO enoredna zaprta, 6 mm2, BM, Italija | 5 | kos |
| 19 | Pomično (kljunasto) merilo, 0 – 155 mm, analogno | 1 | kos |